**Unité de fabrication de l’huile d’arachide**

**Description rapide :**

|  |  |
| --- | --- |
| Secteurs applicables | Hôtels, restaurant, usage domestique, magasin d'alimentation |
| État | Nouveau |
| Capacité de production |  |
| Dimension (L\*W\*H) | Comme demandé |
| Attestation | CE |
| Garantie | 1 année |
| Composants de base | Moteur, Pompe |
| Capacité | 10TPJ |
| Avantage | Production d'huile de palme à haute production d'huile Lin |
| Service après garantie | Support technique vidéo, Support en ligne, Service de maintenance et de réparation sur le terrain |
| Utilisation | Huile d'arachide |
| Note automatique | Automatique |
| Lieu d'origine | Chine |
| Tension | 380V (personnalisable) |
| Poids | Comme demandé |
| Service après-vente assuré | Installation, mise en service et formation sur le terrain, Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Support technique vidéo, Support en ligne |
| Points de vente clés | Grande productivité |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Les huiles peuvent être traitées | huiles végétales et huiles comestibles |
| Processus de travail | torréfaction, extraction d'huile, raffinage d'huile, conditionnement |

**Description du produit :**

La ligne de production d'huile est largement utilisée dans la production de diverses huiles végétales, de la matière première à l'huile finale sur le marché. Il est très populaire pour la production d'huiles comestibles et végétales, telles que l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile de soja, l'huile de sésame , l'huile de maïs, l'huile de palme, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile de coton, etc.